**产 品 技 术 通 知 单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **主题** | Ss中HLS直播重新注入脚本发布的技术通知 | | | |
| **发布目的** | 对于使用ss录制hls直播的现场，需要对平台所有直播进行重新录制的现场使用 | | | |
| **发布对象** | 针对使用ss有重新录制平台所有hls直播需求的现场 | | | |
| **方案状态** |  | | | |
| 计划最终方案：  方案提供时间：  **注：计划解决方案、方案提供时间至少填一项。** | | | |
| **执行期限** | 备注：长期执行并检查 | | | |
| 要求完成时间: | | | |
| 1. **适用范围** 2. 适用网络: 使用ss有重新录制平台所有hls直播需求的现场 3. 产品类型：SS 4. 网管版本信息：不涉及 5. 设备版本信息：不涉及 6. 操作系统信息：CentOS6.3、7.1和7.4 | | | | |
| 1. **本通知单适用的场景下问题描述**    1. 由于现场需求或ss本身问题需要对现场所有直播进行重新注入的。    2. 重新录制后回看会被清空，PID与CID保持不变。 | | | | |
| 1. **原因分析**    1. 此脚本作为hls直播全量重注工具，是否使用由现场决定。 | | | | |
| 1. **解决方法**    1. 通过脚本查询平台所有直播，生成一键删除与一键备份脚本。    2. 分别执行一键删除与一键备份脚本完成重注。 | | | | |
| 1. **操作步骤**   *# 将GenHlsChnlDelCreScript\_v1.2.sh上传至主用sc服务器，执行：*  **sh GenHlsChnlDelCreScript\_v1.2.sh**  *# 上步执行完成后会在同级目录生成两个脚本：*  *-- DeleteAllHlsChnl.sh*  *-- CreateAllHlsChnl.sh*  *# 执行删除*  **sh DeleteAllHlsChnl.sh**  *# 上步完成后，执行重注*  **sh CreateAllHlsChnl.sh** | | | | |
| 1. **操作注意事项** | | | | |
| 1. **历史通知单处理策略**   无 | | | | |
| 1. **工程试点情况**   无 | | | | |
| **编写人** | | Levi | **编写时间** | 2019.12.19 |
| **工程代表审核** | |  | **LMT/LPDT经理审核** |  |
| **工程管理部审核** | |  | **技服交付一部审核** |  |